Додаток 3

до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів

**ОРІЄНТОВНІ ЕТАЛОННІ ПОКАЗНИКИ**

Орієнтовними еталонними показниками для комп’ютерів, що існують станом на дату набрання чинності цього Технічного регламенту є:

ЕTEC відрізняється для різних категорій – відповідно до таблиці нижче;

режим сну: 0,4 Вт;

режим «вимкнено»: 0 Вт.

*Таблиця*

**Орієнтовні еталонні показники ЕTEC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | ЕTEC (кВт·год/рік) (1) |
| Стаціонарні комп’ютери та моноблоки | Категорія А | 33,4 |
| Категорія В | 28,7 |
| Категорія С | 75,8 |
| Категорія D | 63,5 |
| Ноутбуки | Категорія А | 10,9 |
| Категорія В | 18,1 |
| Категорія С | 26,3 |
| (1) Останні дані станом на 20 березня 2012 року | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_